

Configuració del router 1:


Des de la terminal del host Windows:




Els bridges creats per cada subxarxa:




La modificació0 de cada port per cada subxarxa:




Les adreces IP creades per cada port del router 1:




Networks creades per cada subxarxa:




Piscina d’adreçes per cada subxarxa del router 1:



Rutes creades per arribar a cada subxarxa del router2









ARPS


ROUTER1




ROUTER2




* Des de la terminal del host Windows:




* Els bridges creats per cada subxarxa:




* La modificació de cada port per cada subxarxa:




* Les adreces IP creades per cada port del router 2:




* DHCP Server router2:



* Networks creades per cada subxarxa:



* Piscina d’adreçes per cada subxarxa del router 1:



* Rutes creades per arribar a cada subxarxa del router1:

